Phase Sequence test

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| loc\_id | op\_l1\_l2\_v | op\_l2\_l3\_v | op\_l3\_l1\_v | op\_l1\_n\_v | op\_l2\_n\_v | op\_l3\_n\_v | phase\_seq | Result |
| 4 | 420.0 | 417.0 | 419.0 | 242.0 | 241.0 | 242.0 | RBY | ANTICLOCKWISE |
| 10 | 421.0 | 418.0 | 420.0 | 242.0 | 240.0 | 239.0 | RYB | CLOCKWISE |
| 6 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | UNKNOWN |